IFC building model
Schema: "IFC2X3"
Description: "ViewDefinition [CoordinationView_V2.0]"
File name: "Projektnummer"
Time stamp: "2020-07-04T09:33:20"
Preprocessor: "The EXPRESS Data Manager Version 5.02.0100.07 : 28 Aug 2013"
Originating system: "20200210_1400(x64) - Exporter 20.2.1.0 - Alternativ-UI 20.2.1.0"
Application: "Autodesk Revit 2020 (DEU)" version "2016" identifier "Revit" by Organization "Autodesk Revit 2020 (DEU)"

People and organizations
  Person "hannam" of Organization (no name given)
  Owner history of Person "hannam" of Organization (no name given) | application "Autodesk Revit 2020 (DEU)" version "2016" identifier "Revit" by Organization "Autodesk Revit 2020 (DEU)" | change NOCHANGE | created 1467114463 (2016-06-28T11:47:43Z)

Units
  LENGTHUNIT: METRE
  AREAUNIT: SQUARE_METRE
  VOLUMEUNIT: CUBIC_METRE
  PLANEANGLEUNIT: DEGREE (conversion based)
  MASSUNIT: KILO GRAM
  TIMEUNIT: SECOND
  FREQUENCYUNIT: HERTZ
  THERMODYNAMICTEMPERATUREUNIT: DEGREE_CELSIUS
  THERMALTRANSMITTANCEUNIT: derived
  VOLUMETRICFLOWRATEUNIT: derived
  ELECTRICCURRENTUNIT: AMPERE
  ELECTRICVOLTAGEUNIT: VOLT
  POWERUNIT: WATT
  FORCEUNIT: KILO NEWTON
  ILLUMINANCEUNIT: LUX
  LUMINOUSFLUXUNIT: LUMEN
  LUMINOUSINTENSITYUNIT: CANDELA
  USERDEFINED: derived "Luminous Efficacy"
  LINEARVELOCITYUNIT: derived
  PRESSUREUNIT: PASCAL
  USERDEFINED: derived "Friction Loss"

Spatial structure
IFCPROJECT "Projektnummer" | long name "Haus" | phase "Projektstatus"
  IFCSITE "Default" | latitude 52° 30′ 59.759999″ | longitude 13° 23′ 59.999999″ | elevation above sea level 0.
    IFCBUILDING | postal address: "Projektadresse", "Berlin", "Deutschland"
      IFCBUILDINGSTOREY "Ebene 0" | long name "Ebene 0" | elevation 0.
        contains 29 elements
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "STB 25 x 25" | object type "STB 25 x 25" | names: "STB Stütze - rechteckig:STB 25 x 25:375334" | material: "Stahlbeton - Ortbeton" | property sets: Pset_ColumnCommon, Abhängigkeiten, Abmessungen, Allgemein, Konstruktion, Materialien und Oberflächen
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "STB 25 x 25" | object type "STB 25 x 25" | names: "STB Stütze - rechteckig:STB 25 x 25:375336" | material: "Stahlbeton - Ortbeton" | property sets: Pset_ColumnCommon, Abhängigkeiten, Abmessungen, Allgemein, Konstruktion, Materialien und Oberflächen
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "STB 25 x 25" | object type "STB 25 x 25" | names: "STB Stütze - rechteckig:STB 25 x 25:375338" | material: "Stahlbeton - Ortbeton" | property sets: Pset_ColumnCommon, Abhängigkeiten, Abmessungen, Allgemein, Materialien und Oberflächen, Phasen
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "STB 25 x 25" | object type "STB 25 x 25" | names: "STB Stütze - rechteckig:STB 25 x 25:375340" | material: "Stahlbeton - Ortbeton" | property sets: Pset_ColumnCommon, Abhängigkeiten, Abmessungen, Allgemein, Konstruktion, Materialien und Oberflächen
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "STB 25 x 25" | object type "STB 25 x 25" | names: "STB Stütze - rechteckig:STB 25 x 25:375342" | material: "Stahlbeton - Ortbeton" | property sets: Pset_ColumnCommon, Abhängigkeiten, Abmessungen, Allgemein, Konstruktion, Materialien und Oberflächen
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "STB 25 x 25" | object type "STB 25 x 25" | names: "STB Stütze - rechteckig:STB 25 x 25:375344" | material: "Stahlbeton - Ortbeton" | property sets: Pset_ColumnCommon, Abhängigkeiten, Abmessungen, Allgemein, Materialien und Oberflächen, Phasen
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "STB 25 x 25" | object type "STB 25 x 25" | names: "STB Stütze - rechteckig:STB 25 x 25:375348" | material: "Stahlbeton - Ortbeton" | property sets: Pset_ColumnCommon, Abhängigkeiten, Abmessungen, Allgemein, Konstruktion, Materialien und Oberflächen
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "STB 25 x 25" | object type "STB 25 x 25" | names: "STB Stütze - rechteckig:STB 25 x 25:375350" | material: "Stahlbeton - Ortbeton" | property sets: Pset_ColumnCommon, Abhängigkeiten, Abmessungen, Allgemein, Materialien und Oberflächen, Phasen
          7 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Basiswand:MW 24.0 - Sichtmauerwerk" | object type "Basiswand:MW 24.0 - Sichtmauerwerk:3903" | names: "Basiswand:MW 24.0 - Sichtmauerwerk:375531", "Basiswand:MW 24.0 - Sichtmauerwerk:375597", "Basiswand:MW 24.0 - Sichtmauerwerk:375628" (+4 more) | material: layers "Basiswand:MW 24.0 - Sichtmauerwerk" ("Mauerwerk - Sichtmauerwerk" 0.24) | property sets: Abhängigkeiten, Abmessungen, Allgemein, Phasen, Sonstige, Tragwerk
          3 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Basiswand:KS 24.0" | object type "Basiswand:KS 24.0:3899" | names: "Basiswand:KS 24.0:376694", "Basiswand:KS 24.0:376723", "Basiswand:KS 24.0:377550" | material: layers "Basiswand:KS 24.0" ("MW - Kalksandstein, verputzt" 0.24) | property sets: Abhängigkeiten, Abmessungen, Allgemein, Phasen, Sonstige, Tragwerk
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORSTYLE "88.5 x 2.26" | object type "88.5 x 2.26" | names: "Drehflügel 1-flg - Stahlzarge:88.5 x 2.26:376736" | material: materials ("Metall - Chrom", "Holz - Birke", "Metall - lackiert, grau") | property sets: Pset_DoorCommon, Abhängigkeiten, Abmessungen, Grafiken, ID-Daten, Materialien und Oberflächen
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORSTYLE "88.5 x 2.26" | object type "88.5 x 2.26" | names: "Drehflügel 1-flg - Stahlzarge:88.5 x 2.26:376829" | material: materials ("Metall - Chrom", "Holz - Birke", "Metall - lackiert, grau") | property sets: Pset_DoorCommon, Abhängigkeiten, Abmessungen, Grafiken, ID-Daten, Materialien und Oberflächen
          2 x IFCWINDOW | type IFCWINDOWSTYLE "1.01 x 1.01" | object type "1.01 x 1.01" | names: "Fenster 1-flg - Anschlag:1.01 x 1.01:377010", "Fenster 1-flg - Anschlag:1.01 x 1.01:377070" | material: materials ("Holz - Birke", "Glas", "Kunststoff - Weiß") | property sets: Pset_WindowCommon, Abhängigkeiten, Abmessungen, Grafiken, ID-Daten, Phasen
          1 x IFCWINDOW | type IFCWINDOWSTYLE "1.01 x 1.01" | object type "1.01 x 1.01" | names: "Fenster 1-flg - Anschlag:1.01 x 1.01:377121" | material: materials ("Holz - Birke", "Glas", "Kunststoff - Weiß") | property sets: Pset_WindowCommon, Abhängigkeiten, Abmessungen, Grafiken, ID-Daten, Phasen
          5 x IFCWINDOW | type IFCWINDOWSTYLE "Fenster 2-flg - Variabel" | object type "Fenster 2-flg - Variabel" | names: "Fenster 2-flg - Variabel:Fenster 2-flg - Variabel:377191", "Fenster 2-flg - Variabel:Fenster 2-flg - Variabel:377243", "Fenster 2-flg - Variabel:Fenster 2-flg - Variabel:377284" (+2 more) | material: materials ("Glas", "Holz - Birke", "Kunststoff - Weiß") | property sets: Pset_WindowCommon, Abhängigkeiten, Abmessungen, Grafiken, ID-Daten, Phasen
          1 x IFCSLAB | object type "Bodenplatte:15.0 Stahlbeton" | BASESLAB | names: "Bodenplatte:15.0 Stahlbeton:379571" | material: layers "Bodenplatte:15.0 Stahlbeton" ("Stahlbeton - Ortbeton" 0.15) | property sets: Pset_SlabCommon, Abhängigkeiten, Abmessungen, Allgemein, Phasen, Sonstige
        IFCSPACE "1" | long name "Küche" | INTERNAL
        IFCSPACE "2" | long name "Wohnzimmer" | INTERNAL
      IFCBUILDINGSTOREY "Ebene 1" | long name "Ebene 1" | elevation 3.
        contains 31 elements
          2 x IFCSLAB | object type "Geschossdecke:STB 20.0" | FLOOR | names: "Geschossdecke:STB 20.0:375968", "Geschossdecke:STB 20.0:376022" | material: layers "Geschossdecke:STB 20.0" ("Stahlbeton - Ortbeton" 0.2) | property sets: Pset_SlabCommon, Abhängigkeiten, Abmessungen, Allgemein, Phasen, Sonstige
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "STB 25 x 25" | object type "STB 25 x 25" | names: "STB Stütze - rechteckig:STB 25 x 25:377974" | material: "Stahlbeton - Ortbeton" | property sets: Pset_ColumnCommon, Abhängigkeiten, Abmessungen, Allgemein, Konstruktion, Materialien und Oberflächen
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "STB 25 x 25" | object type "STB 25 x 25" | names: "STB Stütze - rechteckig:STB 25 x 25:377976" | material: "Stahlbeton - Ortbeton" | property sets: Pset_ColumnCommon, Abhängigkeiten, Abmessungen, Allgemein, Konstruktion, Materialien und Oberflächen
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "STB 25 x 25" | object type "STB 25 x 25" | names: "STB Stütze - rechteckig:STB 25 x 25:377978" | material: "Stahlbeton - Ortbeton" | property sets: Pset_ColumnCommon, Abhängigkeiten, Abmessungen, Allgemein, Materialien und Oberflächen, Phasen
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "STB 25 x 25" | object type "STB 25 x 25" | names: "STB Stütze - rechteckig:STB 25 x 25:377980" | material: "Stahlbeton - Ortbeton" | property sets: Pset_ColumnCommon, Abhängigkeiten, Abmessungen, Allgemein, Konstruktion, Materialien und Oberflächen
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "STB 25 x 25" | object type "STB 25 x 25" | names: "STB Stütze - rechteckig:STB 25 x 25:377982" | material: "Stahlbeton - Ortbeton" | property sets: Pset_ColumnCommon, Abhängigkeiten, Abmessungen, Allgemein, Konstruktion, Materialien und Oberflächen
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "STB 25 x 25" | object type "STB 25 x 25" | names: "STB Stütze - rechteckig:STB 25 x 25:377984" | material: "Stahlbeton - Ortbeton" | property sets: Pset_ColumnCommon, Abhängigkeiten, Abmessungen, Allgemein, Materialien und Oberflächen, Phasen
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "STB 25 x 25" | object type "STB 25 x 25" | names: "STB Stütze - rechteckig:STB 25 x 25:377986" | material: "Stahlbeton - Ortbeton" | property sets: Pset_ColumnCommon, Abhängigkeiten, Abmessungen, Allgemein, Konstruktion, Materialien und Oberflächen
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "STB 25 x 25" | object type "STB 25 x 25" | names: "STB Stütze - rechteckig:STB 25 x 25:377988" | material: "Stahlbeton - Ortbeton" | property sets: Pset_ColumnCommon, Abhängigkeiten, Abmessungen, Allgemein, Materialien und Oberflächen, Phasen
          8 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Basiswand:MW 24.0 - Sichtmauerwerk" | object type "Basiswand:MW 24.0 - Sichtmauerwerk:3903" | names: "Basiswand:MW 24.0 - Sichtmauerwerk:377990", "Basiswand:MW 24.0 - Sichtmauerwerk:377991", "Basiswand:MW 24.0 - Sichtmauerwerk:377992" (+5 more) | material: layers "Basiswand:MW 24.0 - Sichtmauerwerk" ("Mauerwerk - Sichtmauerwerk" 0.24) | property sets: Abhängigkeiten, Abmessungen, Allgemein, Phasen, Sonstige, Tragwerk
          3 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Basiswand:KS 24.0" | object type "Basiswand:KS 24.0:3899" | names: "Basiswand:KS 24.0:378018", "Basiswand:KS 24.0:378019", "Basiswand:KS 24.0:378030" | material: layers "Basiswand:KS 24.0" ("MW - Kalksandstein, verputzt" 0.24) | property sets: Abhängigkeiten, Abmessungen, Allgemein, Phasen, Sonstige, Tragwerk
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORSTYLE "88.5 x 2.26" | object type "88.5 x 2.26" | names: "Drehflügel 1-flg - Stahlzarge:88.5 x 2.26:378020" | material: materials ("Metall - Chrom", "Holz - Birke", "Metall - lackiert, grau") | property sets: Pset_DoorCommon, Abhängigkeiten, Abmessungen, Grafiken, ID-Daten, Materialien und Oberflächen
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORSTYLE "88.5 x 2.26" | object type "88.5 x 2.26" | names: "Drehflügel 1-flg - Stahlzarge:88.5 x 2.26:378021" | material: materials ("Metall - Chrom", "Holz - Birke", "Metall - lackiert, grau") | property sets: Pset_DoorCommon, Abhängigkeiten, Abmessungen, Grafiken, ID-Daten, Materialien und Oberflächen
          2 x IFCWINDOW | type IFCWINDOWSTYLE "1.01 x 1.01" | object type "1.01 x 1.01" | names: "Fenster 1-flg - Anschlag:1.01 x 1.01:378022", "Fenster 1-flg - Anschlag:1.01 x 1.01:378023" | material: materials ("Holz - Birke", "Glas", "Kunststoff - Weiß") | property sets: Pset_WindowCommon, Abhängigkeiten, Abmessungen, Grafiken, ID-Daten, Phasen
          1 x IFCWINDOW | type IFCWINDOWSTYLE "1.01 x 1.01" | object type "1.01 x 1.01" | names: "Fenster 1-flg - Anschlag:1.01 x 1.01:378024" | material: materials ("Holz - Birke", "Glas", "Kunststoff - Weiß") | property sets: Pset_WindowCommon, Abhängigkeiten, Abmessungen, Grafiken, ID-Daten, Phasen
          5 x IFCWINDOW | type IFCWINDOWSTYLE "Fenster 2-flg - Variabel" | object type "Fenster 2-flg - Variabel" | names: "Fenster 2-flg - Variabel:Fenster 2-flg - Variabel:378025", "Fenster 2-flg - Variabel:Fenster 2-flg - Variabel:378026", "Fenster 2-flg - Variabel:Fenster 2-flg - Variabel:378027" (+2 more) | material: materials ("Glas", "Holz - Birke", "Kunststoff - Weiß") | property sets: Pset_WindowCommon, Abhängigkeiten, Abmessungen, Grafiken, ID-Daten, Phasen
      IFCBUILDINGSTOREY "Ebene 2" | long name "Ebene 2" | elevation 6.
        contains 31 elements
          2 x IFCSLAB | object type "Geschossdecke:STB 20.0" | FLOOR | names: "Geschossdecke:STB 20.0:378000", "Geschossdecke:STB 20.0:378010" | material: layers "Geschossdecke:STB 20.0" ("Stahlbeton - Ortbeton" 0.2) | property sets: Pset_SlabCommon, Abhängigkeiten, Abmessungen, Allgemein, Phasen, Sonstige
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "STB 25 x 25" | object type "STB 25 x 25" | names: "STB Stütze - rechteckig:STB 25 x 25:378038" | material: "Stahlbeton - Ortbeton" | property sets: Pset_ColumnCommon, Abhängigkeiten, Abmessungen, Allgemein, Konstruktion, Materialien und Oberflächen
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "STB 25 x 25" | object type "STB 25 x 25" | names: "STB Stütze - rechteckig:STB 25 x 25:378040" | material: "Stahlbeton - Ortbeton" | property sets: Pset_ColumnCommon, Abhängigkeiten, Abmessungen, Allgemein, Konstruktion, Materialien und Oberflächen
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "STB 25 x 25" | object type "STB 25 x 25" | names: "STB Stütze - rechteckig:STB 25 x 25:378042" | material: "Stahlbeton - Ortbeton" | property sets: Pset_ColumnCommon, Abhängigkeiten, Abmessungen, Allgemein, Materialien und Oberflächen, Phasen
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "STB 25 x 25" | object type "STB 25 x 25" | names: "STB Stütze - rechteckig:STB 25 x 25:378044" | material: "Stahlbeton - Ortbeton" | property sets: Pset_ColumnCommon, Abhängigkeiten, Abmessungen, Allgemein, Konstruktion, Materialien und Oberflächen
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "STB 25 x 25" | object type "STB 25 x 25" | names: "STB Stütze - rechteckig:STB 25 x 25:378046" | material: "Stahlbeton - Ortbeton" | property sets: Pset_ColumnCommon, Abhängigkeiten, Abmessungen, Allgemein, Konstruktion, Materialien und Oberflächen
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "STB 25 x 25" | object type "STB 25 x 25" | names: "STB Stütze - rechteckig:STB 25 x 25:378048" | material: "Stahlbeton - Ortbeton" | property sets: Pset_ColumnCommon, Abhängigkeiten, Abmessungen, Allgemein, Materialien und Oberflächen, Phasen
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "STB 25 x 25" | object type "STB 25 x 25" | names: "STB Stütze - rechteckig:STB 25 x 25:378050" | material: "Stahlbeton - Ortbeton" | property sets: Pset_ColumnCommon, Abhängigkeiten, Abmessungen, Allgemein, Konstruktion, Materialien und Oberflächen
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "STB 25 x 25" | object type "STB 25 x 25" | names: "STB Stütze - rechteckig:STB 25 x 25:378052" | material: "Stahlbeton - Ortbeton" | property sets: Pset_ColumnCommon, Abhängigkeiten, Abmessungen, Allgemein, Materialien und Oberflächen, Phasen
          8 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Basiswand:MW 24.0 - Sichtmauerwerk" | object type "Basiswand:MW 24.0 - Sichtmauerwerk:3903" | names: "Basiswand:MW 24.0 - Sichtmauerwerk:378054", "Basiswand:MW 24.0 - Sichtmauerwerk:378055", "Basiswand:MW 24.0 - Sichtmauerwerk:378056" (+5 more) | material: layers "Basiswand:MW 24.0 - Sichtmauerwerk" ("Mauerwerk - Sichtmauerwerk" 0.24) | property sets: Abhängigkeiten, Abmessungen, Allgemein, Phasen, Sonstige, Tragwerk
          3 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Basiswand:KS 24.0" | object type "Basiswand:KS 24.0:3899" | names: "Basiswand:KS 24.0:378082", "Basiswand:KS 24.0:378083", "Basiswand:KS 24.0:378094" | material: layers "Basiswand:KS 24.0" ("MW - Kalksandstein, verputzt" 0.24) | property sets: Abhängigkeiten, Abmessungen, Allgemein, Phasen, Sonstige, Tragwerk
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORSTYLE "88.5 x 2.26" | object type "88.5 x 2.26" | names: "Drehflügel 1-flg - Stahlzarge:88.5 x 2.26:378084" | material: materials ("Metall - Chrom", "Holz - Birke", "Metall - lackiert, grau") | property sets: Pset_DoorCommon, Abhängigkeiten, Abmessungen, Grafiken, ID-Daten, Materialien und Oberflächen
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORSTYLE "88.5 x 2.26" | object type "88.5 x 2.26" | names: "Drehflügel 1-flg - Stahlzarge:88.5 x 2.26:378085" | material: materials ("Metall - Chrom", "Holz - Birke", "Metall - lackiert, grau") | property sets: Pset_DoorCommon, Abhängigkeiten, Abmessungen, Grafiken, ID-Daten, Materialien und Oberflächen
          2 x IFCWINDOW | type IFCWINDOWSTYLE "1.01 x 1.01" | object type "1.01 x 1.01" | names: "Fenster 1-flg - Anschlag:1.01 x 1.01:378086", "Fenster 1-flg - Anschlag:1.01 x 1.01:378087" | material: materials ("Holz - Birke", "Glas", "Kunststoff - Weiß") | property sets: Pset_WindowCommon, Abhängigkeiten, Abmessungen, Grafiken, ID-Daten, Phasen
          1 x IFCWINDOW | type IFCWINDOWSTYLE "1.01 x 1.01" | object type "1.01 x 1.01" | names: "Fenster 1-flg - Anschlag:1.01 x 1.01:378088" | material: materials ("Holz - Birke", "Glas", "Kunststoff - Weiß") | property sets: Pset_WindowCommon, Abhängigkeiten, Abmessungen, Grafiken, ID-Daten, Phasen
          5 x IFCWINDOW | type IFCWINDOWSTYLE "Fenster 2-flg - Variabel" | object type "Fenster 2-flg - Variabel" | names: "Fenster 2-flg - Variabel:Fenster 2-flg - Variabel:378089", "Fenster 2-flg - Variabel:Fenster 2-flg - Variabel:378090", "Fenster 2-flg - Variabel:Fenster 2-flg - Variabel:378091" (+2 more) | material: materials ("Glas", "Holz - Birke", "Kunststoff - Weiß") | property sets: Pset_WindowCommon, Abhängigkeiten, Abmessungen, Grafiken, ID-Daten, Phasen
      IFCBUILDINGSTOREY "Dachgeschoss" | long name "Dachgeschoss" | elevation 10.
        contains 2 elements
          2 x IFCSLAB | object type "Geschossdecke:STB 20.0" | FLOOR | names: "Geschossdecke:STB 20.0:378064", "Geschossdecke:STB 20.0:378074" | material: layers "Geschossdecke:STB 20.0" ("Stahlbeton - Ortbeton" 0.2) | property sets: Pset_SlabCommon, Abhängigkeiten, Abmessungen, Allgemein, Phasen, Sonstige

Types
  IFCCOLUMNTYPE "STB 25 x 25" | element type "STB 25 x 25" | COLUMN | 1 occurrence | material: "Stahlbeton - Ortbeton" | property sets: Abmessungen(Type), ID-Daten(Type), Sonstige(Type), Tragwerk(Type)
  IFCCOLUMNTYPE "STB 25 x 25" | element type "STB 25 x 25" | COLUMN | 1 occurrence | material: "Stahlbeton - Ortbeton" | property sets: Abmessungen(Type), ID-Daten(Type), Sonstige(Type), Tragwerk(Type)
  IFCCOLUMNTYPE "STB 25 x 25" | element type "STB 25 x 25" | COLUMN | 1 occurrence | material: "Stahlbeton - Ortbeton" | property sets: Abmessungen(Type), ID-Daten(Type), Sonstige(Type), Tragwerk(Type)
  IFCCOLUMNTYPE "STB 25 x 25" | element type "STB 25 x 25" | COLUMN | 1 occurrence | material: "Stahlbeton - Ortbeton" | property sets: Abmessungen(Type), ID-Daten(Type), Sonstige(Type), Tragwerk(Type)
  IFCCOLUMNTYPE "STB 25 x 25" | element type "STB 25 x 25" | COLUMN | 1 occurrence | material: "Stahlbeton - Ortbeton" | property sets: Abmessungen(Type), ID-Daten(Type), Sonstige(Type), Tragwerk(Type)
  IFCCOLUMNTYPE "STB 25 x 25" | element type "STB 25 x 25" | COLUMN | 1 occurrence | material: "Stahlbeton - Ortbeton" | property sets: Abmessungen(Type), ID-Daten(Type), Sonstige(Type), Tragwerk(Type)
  IFCCOLUMNTYPE "STB 25 x 25" | element type "STB 25 x 25" | COLUMN | 1 occurrence | material: "Stahlbeton - Ortbeton" | property sets: Abmessungen(Type), ID-Daten(Type), Sonstige(Type), Tragwerk(Type)
  IFCCOLUMNTYPE "STB 25 x 25" | element type "STB 25 x 25" | COLUMN | 1 occurrence | material: "Stahlbeton - Ortbeton" | property sets: Abmessungen(Type), ID-Daten(Type), Sonstige(Type), Tragwerk(Type)
  IFCWALLTYPE "Basiswand:MW 24.0 - Sichtmauerwerk" | STANDARD | 23 occurrences | material: layers "Basiswand:MW 24.0 - Sichtmauerwerk" ("Mauerwerk - Sichtmauerwerk" 0.24) | property sets: Analytische Eigenschaften(Type), Grafiken(Type), ID-Daten(Type), Konstruktion(Type), Materialien und Oberflächen(Type), Sonstige(Type)
  IFCWALLTYPE "Basiswand:KS 24.0" | STANDARD | 9 occurrences | material: layers "Basiswand:KS 24.0" ("MW - Kalksandstein, verputzt" 0.24) | property sets: Analytische Eigenschaften(Type), Grafiken(Type), ID-Daten(Type), Konstruktion(Type), Materialien und Oberflächen(Type), Sonstige(Type)
  IFCDOORSTYLE "88.5 x 2.26" | SINGLE_SWING_RIGHT | 3 occurrences | material: materials ("Metall - Chrom", "Holz - Birke", "Metall - lackiert, grau") | property sets: Drehflügel 1-flg - Stahlzarge:88.5 x 2.26:376736, Abmessungen(Type), Analytische Eigenschaften(Type), ID-Daten(Type), Konstruktion(Type), Sonstige(Type)
  IFCDOORSTYLE "88.5 x 2.26" | SINGLE_SWING_RIGHT | 3 occurrences | material: materials ("Metall - Chrom", "Holz - Birke", "Metall - lackiert, grau") | property sets: Abmessungen(Type), Analytische Eigenschaften(Type), ID-Daten(Type), Konstruktion(Type), Sonstige(Type), Drehflügel 1-flg - Stahlzarge:88.5 x 2.26:376829
  IFCWINDOWSTYLE "1.01 x 1.01" | SINGLE_PANEL | 6 occurrences | material: materials ("Holz - Birke", "Glas", "Kunststoff - Weiß") | property sets: Fenster 1-flg - Anschlag:1.01 x 1.01:377010, Abhängigkeiten(Type), Abmessungen(Type), Analytische Eigenschaften(Type), ID-Daten(Type), Konstruktion(Type)
  IFCWINDOWSTYLE "1.01 x 1.01" | SINGLE_PANEL | 3 occurrences | material: materials ("Holz - Birke", "Glas", "Kunststoff - Weiß") | property sets: Abhängigkeiten(Type), Abmessungen(Type), Analytische Eigenschaften(Type), ID-Daten(Type), Konstruktion(Type), Sonstige(Type)
  IFCWINDOWSTYLE "Fenster 2-flg - Variabel" | DOUBLE_PANEL_VERTICAL | 15 occurrences | material: materials ("Glas", "Holz - Birke", "Kunststoff - Weiß") | property sets: Fenster 2-flg - Variabel:Fenster 2-flg - Variabel:377191, Analytische Eigenschaften(Type), ID-Daten(Type), Konstruktion(Type), Sonstige(Type)
  IFCCOLUMNTYPE "STB 25 x 25" | element type "STB 25 x 25" | COLUMN | 1 occurrence | material: "Stahlbeton - Ortbeton" | property sets: Abmessungen(Type), ID-Daten(Type), Sonstige(Type), Tragwerk(Type)
  IFCCOLUMNTYPE "STB 25 x 25" | element type "STB 25 x 25" | COLUMN | 1 occurrence | material: "Stahlbeton - Ortbeton" | property sets: Abmessungen(Type), ID-Daten(Type), Sonstige(Type), Tragwerk(Type)
  IFCCOLUMNTYPE "STB 25 x 25" | element type "STB 25 x 25" | COLUMN | 1 occurrence | material: "Stahlbeton - Ortbeton" | property sets: Abmessungen(Type), ID-Daten(Type), Sonstige(Type), Tragwerk(Type)
  IFCCOLUMNTYPE "STB 25 x 25" | element type "STB 25 x 25" | COLUMN | 1 occurrence | material: "Stahlbeton - Ortbeton" | property sets: Abmessungen(Type), ID-Daten(Type), Sonstige(Type), Tragwerk(Type)
  IFCCOLUMNTYPE "STB 25 x 25" | element type "STB 25 x 25" | COLUMN | 1 occurrence | material: "Stahlbeton - Ortbeton" | property sets: Abmessungen(Type), ID-Daten(Type), Sonstige(Type), Tragwerk(Type)
  IFCCOLUMNTYPE "STB 25 x 25" | element type "STB 25 x 25" | COLUMN | 1 occurrence | material: "Stahlbeton - Ortbeton" | property sets: Abmessungen(Type), ID-Daten(Type), Sonstige(Type), Tragwerk(Type)
  IFCCOLUMNTYPE "STB 25 x 25" | element type "STB 25 x 25" | COLUMN | 1 occurrence | material: "Stahlbeton - Ortbeton" | property sets: Abmessungen(Type), ID-Daten(Type), Sonstige(Type), Tragwerk(Type)
  IFCCOLUMNTYPE "STB 25 x 25" | element type "STB 25 x 25" | COLUMN | 1 occurrence | material: "Stahlbeton - Ortbeton" | property sets: Abmessungen(Type), ID-Daten(Type), Sonstige(Type), Tragwerk(Type)
  IFCCOLUMNTYPE "STB 25 x 25" | element type "STB 25 x 25" | COLUMN | 1 occurrence | material: "Stahlbeton - Ortbeton" | property sets: Abmessungen(Type), ID-Daten(Type), Sonstige(Type), Tragwerk(Type)
  IFCCOLUMNTYPE "STB 25 x 25" | element type "STB 25 x 25" | COLUMN | 1 occurrence | material: "Stahlbeton - Ortbeton" | property sets: Abmessungen(Type), ID-Daten(Type), Sonstige(Type), Tragwerk(Type)
  IFCCOLUMNTYPE "STB 25 x 25" | element type "STB 25 x 25" | COLUMN | 1 occurrence | material: "Stahlbeton - Ortbeton" | property sets: Abmessungen(Type), ID-Daten(Type), Sonstige(Type), Tragwerk(Type)
  IFCCOLUMNTYPE "STB 25 x 25" | element type "STB 25 x 25" | COLUMN | 1 occurrence | material: "Stahlbeton - Ortbeton" | property sets: Abmessungen(Type), ID-Daten(Type), Sonstige(Type), Tragwerk(Type)
  IFCCOLUMNTYPE "STB 25 x 25" | element type "STB 25 x 25" | COLUMN | 1 occurrence | material: "Stahlbeton - Ortbeton" | property sets: Abmessungen(Type), ID-Daten(Type), Sonstige(Type), Tragwerk(Type)
  IFCCOLUMNTYPE "STB 25 x 25" | element type "STB 25 x 25" | COLUMN | 1 occurrence | material: "Stahlbeton - Ortbeton" | property sets: Abmessungen(Type), ID-Daten(Type), Sonstige(Type), Tragwerk(Type)
  IFCCOLUMNTYPE "STB 25 x 25" | element type "STB 25 x 25" | COLUMN | 1 occurrence | material: "Stahlbeton - Ortbeton" | property sets: Abmessungen(Type), ID-Daten(Type), Sonstige(Type), Tragwerk(Type)
  IFCCOLUMNTYPE "STB 25 x 25" | element type "STB 25 x 25" | COLUMN | 1 occurrence | material: "Stahlbeton - Ortbeton" | property sets: Abmessungen(Type), ID-Daten(Type), Sonstige(Type), Tragwerk(Type)

Property sets
  Sonstige | properties | on 24 objects (24 IFCCOLUMN)
    Familie = "STB Stütze - rechteckig: STB 25 x 25" (IFCLABEL)
    Familie und Typ = "STB Stütze - rechteckig: STB 25 x 25" (IFCLABEL)
    Kategorie = "Tragwerksstützen" (IFCLABEL)
    Typ = "STB Stütze - rechteckig: STB 25 x 25" (IFCLABEL)
    Typ-ID = "STB Stütze - rechteckig: STB 25 x 25" (IFCLABEL)
  Sonstige | properties | on 23 objects (23 IFCWALLSTANDARDCASE)
    Familie = "Basiswand: MW 24.0 - Sichtmauerwerk" (IFCLABEL)
    Familie und Typ = "Basiswand: MW 24.0 - Sichtmauerwerk" (IFCLABEL)
    Kategorie = "Wände" (IFCLABEL)
    Typ = "Basiswand: MW 24.0 - Sichtmauerwerk" (IFCLABEL)
    Typ-ID = "Basiswand: MW 24.0 - Sichtmauerwerk" (IFCLABEL)
  Sonstige | properties | on 15 objects (15 IFCWINDOW)
    Familie = "Fenster 2-flg - Variabel: Fenster 2-flg - Variabel" (IFCLABEL)
    Familie und Typ = "Fenster 2-flg - Variabel: Fenster 2-flg - Variabel" (IFCLABEL)
    Host-ID = "Basiswand: MW 24.0 - Sichtmauerwerk" (IFCLABEL)
    Kategorie = "Fenster" (IFCLABEL)
    Sturzhöhe = 2.26 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Typ = "Fenster 2-flg - Variabel: Fenster 2-flg - Variabel" (IFCLABEL)
    Typ-ID = "Fenster 2-flg - Variabel: Fenster 2-flg - Variabel" (IFCLABEL)
  Sonstige | properties | on 9 objects (9 IFCWALLSTANDARDCASE)
    Familie = "Basiswand: KS 24.0" (IFCLABEL)
    Familie und Typ = "Basiswand: KS 24.0" (IFCLABEL)
    Kategorie = "Wände" (IFCLABEL)
    Typ = "Basiswand: KS 24.0" (IFCLABEL)
    Typ-ID = "Basiswand: KS 24.0" (IFCLABEL)
  Sonstige | properties | on 6 objects (6 IFCSLAB)
    Familie = "Geschossdecke: STB 20.0" (IFCLABEL)
    Familie und Typ = "Geschossdecke: STB 20.0" (IFCLABEL)
    Kategorie = "Geschossdecken" (IFCLABEL)
    Typ = "Geschossdecke: STB 20.0" (IFCLABEL)
    Typ-ID = "Geschossdecke: STB 20.0" (IFCLABEL)
  Sonstige | properties | on 6 objects (6 IFCWINDOW)
    Familie = "Fenster 1-flg - Anschlag: 1.01 x 1.01" (IFCLABEL)
    Familie und Typ = "Fenster 1-flg - Anschlag: 1.01 x 1.01" (IFCLABEL)
    Host-ID = "Basiswand: MW 24.0 - Sichtmauerwerk" (IFCLABEL)
    Kategorie = "Fenster" (IFCLABEL)
    Sturzhöhe = 2.01 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Typ = "Fenster 1-flg - Anschlag: 1.01 x 1.01" (IFCLABEL)
    Typ-ID = "Fenster 1-flg - Anschlag: 1.01 x 1.01" (IFCLABEL)
  Sonstige | properties | on 4 objects (4 IFCBUILDINGSTOREY)
    Familie = "Ebene: Ebene" (IFCLABEL)
    Familie und Typ = "Ebene: Ebene" (IFCLABEL)
    Kategorie = "Ebenen" (IFCLABEL)
    Typ = "Ebene: Ebene" (IFCLABEL)
    Typ-ID = "Ebene: Ebene" (IFCLABEL)
  Sonstige | properties | on 3 objects (3 IFCDOOR)
    Familie = "Drehflügel 1-flg - Stahlzarge: 88.5 x 2.26" (IFCLABEL)
    Familie und Typ = "Drehflügel 1-flg - Stahlzarge: 88.5 x 2.26" (IFCLABEL)
    Host-ID = "Basiswand: KS 24.0" (IFCLABEL)
    Kategorie = "Türen" (IFCLABEL)
    Sturzhöhe = 2.26 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Typ = "Drehflügel 1-flg - Stahlzarge: 88.5 x 2.26" (IFCLABEL)
    Typ-ID = "Drehflügel 1-flg - Stahlzarge: 88.5 x 2.26" (IFCLABEL)
  Sonstige: 5 more contents on 11 objects not shown
  Pset_SpaceCommon | properties | on 1 object (1 IFCSPACE)
    Reference = "Küche 1" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_SpaceCommon | properties | on 1 object (1 IFCSPACE)
    CeilingCovering = "Akustikdecke" (IFCLABEL)
    FloorCovering = "Teppich" (IFCLABEL)
    Reference = "Wohnzimmer 2" (IFCIDENTIFIER)
    WallCovering = "Putz weiß" (IFCLABEL)
  Abhängigkeiten | properties | on 11 objects (11 IFCWALLSTANDARDCASE)
    Abhängigkeit oben = "Ebene: Ebene 2" (IFCLABEL)
    Abhängigkeit unten = "Ebene: Ebene 1" (IFCLABEL)
    Basislinie = "Wandachse" (IFCIDENTIFIER)
    Für Körper = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Nicht verknüpfte Höhe = 3. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Oberkante ist fixiert. = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Raumbegrenzung = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Unterkante ist fixiert = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Verlängerungsabstand oben = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Verlängerungsabstand unten = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Versatz oben = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Versatz unten = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
  Abhängigkeiten | properties | on 11 objects (11 IFCWALLSTANDARDCASE)
    Abhängigkeit oben = "Ebene: Dachgeschoss" (IFCLABEL)
    Abhängigkeit unten = "Ebene: Ebene 2" (IFCLABEL)
    Basislinie = "Wandachse" (IFCIDENTIFIER)
    Für Körper = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Nicht verknüpfte Höhe = 3. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Oberkante ist fixiert. = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Raumbegrenzung = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Unterkante ist fixiert = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Verlängerungsabstand oben = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Verlängerungsabstand unten = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Versatz oben = -1. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Versatz unten = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
  Abhängigkeiten | properties | on 10 objects (10 IFCWALLSTANDARDCASE)
    Abhängigkeit oben = "Ebene: Ebene 1" (IFCLABEL)
    Abhängigkeit unten = "Ebene: Ebene 0" (IFCLABEL)
    Basislinie = "Wandachse" (IFCIDENTIFIER)
    Für Körper = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Nicht verknüpfte Höhe = 3. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Oberkante ist fixiert. = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Raumbegrenzung = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Unterkante ist fixiert = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Verlängerungsabstand oben = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Verlängerungsabstand unten = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Versatz oben = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Versatz unten = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
  Abhängigkeiten | properties | on 5 objects (5 IFCWINDOW)
    Ebene = "Ebene: Ebene 0" (IFCLABEL)
    Einbautiefe (von außen) = 0.14 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Schwelle/Brüstung = 1. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
  Abhängigkeiten | properties | on 5 objects (5 IFCWINDOW)
    Ebene = "Ebene: Ebene 1" (IFCLABEL)
    Einbautiefe (von außen) = 0.14 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Schwelle/Brüstung = 1. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
  Abhängigkeiten | properties | on 5 objects (5 IFCWINDOW)
    Ebene = "Ebene: Ebene 2" (IFCLABEL)
    Einbautiefe (von außen) = 0.14 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Schwelle/Brüstung = 1. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
  Abhängigkeiten | properties | on 3 objects (3 IFCWINDOW)
    Ebene = "Ebene: Ebene 0" (IFCLABEL)
    Einbautiefe (von außen) = 0.12 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Schwelle/Brüstung = 1. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
  Abhängigkeiten | properties | on 3 objects (3 IFCWINDOW)
    Ebene = "Ebene: Ebene 1" (IFCLABEL)
    Einbautiefe (von außen) = 0.12 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Schwelle/Brüstung = 1. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
  Abhängigkeiten: 40 more contents on 46 objects not shown
  Abmessungen | properties | on 24 objects (24 IFCCOLUMN)
    Fläche = 1.4625 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Länge = 2.8 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Volumen = 0.175 (IFCVOLUMEMEASURE) [CUBIC_METRE]
  Abmessungen | properties | on 15 objects (15 IFCWINDOW)
    Breite = 2.01 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Fläche = 2.63069999999997 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Höhe = 1.26 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Rohbaubreite = 2.01 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Rohbauhöhe = 1.26 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Volumen = 0.0759779999999833 (IFCVOLUMEMEASURE) [CUBIC_METRE]
  Abmessungen | properties | on 9 objects (9 IFCWINDOW)
    Fläche = 1.08070000000002 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Volumen = 0.0306030000000152 (IFCVOLUMEMEASURE) [CUBIC_METRE]
  Abmessungen | properties | on 4 objects (4 IFCBUILDINGSTOREY)
    Höhe für Berechnung = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
  Abmessungen | properties | on 3 objects (3 IFCWALLSTANDARDCASE)
    Fläche = 18.2098 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Länge = 7.6 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Volumen = 4.35277199999985 (IFCVOLUMEMEASURE) [CUBIC_METRE]
  Abmessungen | properties | on 3 objects (3 IFCWALLSTANDARDCASE)
    Fläche = 18.7474000000001 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Länge = 7.60000000000003 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Volumen = 4.49937600000001 (IFCVOLUMEMEASURE) [CUBIC_METRE]
  Abmessungen | properties | on 3 objects (3 IFCWALLSTANDARDCASE)
    Fläche = 11.4674 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Länge = 5. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Volumen = 2.752176 (IFCVOLUMEMEASURE) [CUBIC_METRE]
  Abmessungen | properties | on 3 objects (3 IFCWALLSTANDARDCASE)
    Fläche = 7.28 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Länge = 2.6 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Volumen = 1.74719999999999 (IFCVOLUMEMEASURE) [CUBIC_METRE]
  Abmessungen: 24 more contents on 35 objects not shown
  Energieanalyse | properties | on 2 objects (2 IFCSPACE)
    Angegebene Beleuchtungslast = 0. (IFCPOWERMEASURE) [WATT]
    Angegebene Beleuchtungslast pro Fläche = 10.7639104167097 (IFCREAL)
    Angegebene Versorgungsleistung = 0. (IFCPOWERMEASURE) [WATT]
    Angegebene Versorgungsleistung pro Fläche = 13.9930835417226 (IFCREAL)
    Beleuchtungslast basieren auf = "<Standard>" (IFCIDENTIFIER)
    Beleuchtungslasteinheiten = "Leistungsdichte" (IFCIDENTIFIER)
    Fläche pro Person = 28.5714285714286 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Heizlastwerte = "<Standard>" (IFCIDENTIFIER)
    Latenter Wärmegewinn pro Person = 630.91814901261 (IFCREAL)
    Luftraum - Beitrag zu Beleuchtung = 0.2 (IFCREAL)
    Personenzahl = 0. (IFCREAL)
    Tatsächliche Beleuchtungslast = 0. (IFCPOWERMEASURE) [WATT]
    Tatsächliche Beleuchtungslast pro Fläche = 0. (IFCREAL)
    Tatsächliche Versorgungsleistung = 0. (IFCPOWERMEASURE) [WATT]
    Tatsächliche Versorgungsleistung pro Fläche = 0. (IFCREAL)
    Versorgungslasteinheiten = "Leistungsdichte" (IFCIDENTIFIER)
    Versorgungsleistung basieren auf = "<Standard>" (IFCIDENTIFIER)
    Wahrnehmbarer Wärmegewinn pro Person = 788.647686265762 (IFCREAL)
    Wärmegewinn insgesamt pro Person = 1419.56583527837 (IFCREAL)
  ID-Daten | properties | on 2 objects (1 IFCDOOR, 1 IFCWINDOW)
    Kennzeichen = "1" (IFCTEXT)
  ID-Daten | properties | on 2 objects (1 IFCDOOR, 1 IFCWINDOW)
    Kennzeichen = "2" (IFCTEXT)
  ID-Daten | properties | on 2 objects (1 IFCDOOR, 1 IFCWINDOW)
    Kennzeichen = "3" (IFCTEXT)
  ID-Daten | properties | on 2 objects (1 IFCDOOR, 1 IFCWINDOW)
    Kennzeichen = "4" (IFCTEXT)
  ID-Daten | properties | on 2 objects (1 IFCDOOR, 1 IFCWINDOW)
    Kennzeichen = "5" (IFCTEXT)
  ID-Daten | properties | on 2 objects (1 IFCDOOR, 1 IFCWINDOW)
    Kennzeichen = "6" (IFCTEXT)
  ID-Daten | properties | on 2 objects (1 IFCBUILDING, 1 IFCSITE)
    Autor = "" (IFCTEXT)
    Beschreibung von Unternehmen = "" (IFCTEXT)
    Gebäudename = "" (IFCTEXT)
    Unternehmensname = "" (IFCTEXT)
  ID-Daten | properties | on 1 object (1 IFCSPACE)
    Name = "Küche" (IFCTEXT)
    Nummer = "1" (IFCTEXT)
  ID-Daten: 23 more contents on 23 objects not shown
  Phasen | properties | on 93 objects (32 IFCWALLSTANDARDCASE, 24 IFCCOLUMN, 24 IFCWINDOW, 7 IFCSLAB)
    Phase erstellt = "Phase 1" (IFCLABEL)
  Phasen | properties | on 2 objects (2 IFCSPACE)
    Phase = "Phase 1" (IFCLABEL)
  Pset_ColumnCommon | properties | on 24 objects (24 IFCCOLUMN)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "STB 25 x 25" (IFCIDENTIFIER)
  Allgemein | properties | on 11 objects (11 IFCWALLSTANDARDCASE)
    Task = "WaendeE1" (IFCTEXT)
  Allgemein | properties | on 10 objects (10 IFCWALLSTANDARDCASE)
    Task = "WaendeE0" (IFCTEXT)
  Allgemein | properties | on 10 objects (10 IFCWALLSTANDARDCASE)
    Task = "WaendeE2" (IFCTEXT)
  Allgemein | properties | on 8 objects (8 IFCCOLUMN)
    Task = "StuetzenE0" (IFCTEXT)
  Allgemein | properties | on 8 objects (8 IFCCOLUMN)
    Task = "StuetzenE1" (IFCTEXT)
  Allgemein | properties | on 8 objects (8 IFCCOLUMN)
    Task = "StuetzenE2" (IFCTEXT)
  Allgemein | properties | on 2 objects (2 IFCSLAB)
    Task = "DeckeE0" (IFCTEXT)
  Allgemein | properties | on 2 objects (2 IFCSLAB)
    Task = "DeckeE1" (IFCTEXT)
  Allgemein: 3 more contents on 4 objects not shown
  Konstruktion | properties | on 15 objects (15 IFCCOLUMN)
    Verbindungsausrichtung (oben) = "Minimale Schnittfläche" (IFCIDENTIFIER)
    Versatz von Verbindung (oben) = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
  Materialien und Oberflächen | properties | on 24 objects (24 IFCCOLUMN)
    Tragendes Material = "Stahlbeton - Ortbeton" (IFCLABEL)
  Materialien und Oberflächen | properties | on 6 objects (6 IFCDOOR)
    Rahmen/Pfosten = "Metall - lackiert, grau" (IFCLABEL)
  Tragwerk | properties | on 32 objects (32 IFCWALLSTANDARDCASE)
    Berechnungsmodell aktivieren = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Tragwerk = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Tragwerksverwendung = "Nichttragend" (IFCIDENTIFIER)
  Tragwerk | properties | on 24 objects (24 IFCCOLUMN)
    Berechnungsmodell aktivieren = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Bewehrungsüberdeckung - Andere Flächen = "Bewehrungsüberdeckung - Einstellungen: Bewehrungsabdeckung 1" (IFCLABEL)
    Bewehrungsüberdeckung - Obere Fläche = "Bewehrungsüberdeckung - Einstellungen: Bewehrungsabdeckung 1" (IFCLABEL)
    Bewehrungsüberdeckung - Untere Fläche = "Bewehrungsüberdeckung - Einstellungen: Bewehrungsabdeckung 1" (IFCLABEL)
  Tragwerk | properties | on 6 objects (6 IFCSLAB)
    Berechnungsmodell aktivieren = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Tragwerk = FALSE (IFCBOOLEAN)
  Tragwerk | properties | on 1 object (1 IFCSLAB)
    Berechnungsmodell aktivieren = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Bewehrungsüberdeckung - Andere Flächen = "Bewehrungsüberdeckung - Einstellungen: Bewehrungsabdeckung 1" (IFCLABEL)
    Bewehrungsüberdeckung - Obere Fläche = "Bewehrungsüberdeckung - Einstellungen: Bewehrungsabdeckung 1" (IFCLABEL)
    Bewehrungsüberdeckung - Untere Fläche = "Bewehrungsüberdeckung - Einstellungen: Bewehrungsabdeckung 1" (IFCLABEL)
    Tragwerk = TRUE (IFCBOOLEAN)
  Pset_WallCommon | properties | on 23 objects (23 IFCWALLSTANDARDCASE)
    ExtendToStructure = TRUE (IFCBOOLEAN)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "MW 24.0 - Sichtmauerwerk" (IFCIDENTIFIER)
    ThermalTransmittance = 3.375 (IFCTHERMALTRANSMITTANCEMEASURE) [derived]
  Pset_WallCommon | properties | on 9 objects (9 IFCWALLSTANDARDCASE)
    ExtendToStructure = TRUE (IFCBOOLEAN)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "KS 24.0" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_SlabCommon | properties | on 6 objects (6 IFCSLAB)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    PitchAngle = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Reference = "STB 20.0" (IFCIDENTIFIER)
    ThermalTransmittance = 5.23 (IFCTHERMALTRANSMITTANCEMEASURE) [derived]
  Pset_SlabCommon | properties | on 1 object (1 IFCSLAB)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    PitchAngle = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Reference = "15.0 Stahlbeton" (IFCIDENTIFIER)
    ThermalTransmittance = 6.97333333333333 (IFCTHERMALTRANSMITTANCEMEASURE) [derived]
  Pset_DoorCommon | properties | on 6 objects (6 IFCDOOR)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "88.5 x 2.26" (IFCIDENTIFIER)
    ThermalTransmittance = 3.7021 (IFCTHERMALTRANSMITTANCEMEASURE) [derived]
  Grafiken | properties | on 15 objects (15 IFCWINDOW)
    Drehflügel = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungsrichtung in Draufsicht anzeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungsrichtung oben = TRUE (IFCBOOLEAN)
  Grafiken | properties | on 9 objects (9 IFCWINDOW)
    Drehflügel = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Klappflügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungsrichtung in Draufsicht anzeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungsrichtung oben = TRUE (IFCBOOLEAN)
  Grafiken | properties | on 6 objects (6 IFCDOOR)
    Höhe Türgriff = 0.9 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Türgriff auswählen = "Standard" (IFCLABEL)
  Pset_WindowCommon | properties | on 15 objects (15 IFCWINDOW)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Fenster 2-flg - Variabel" (IFCIDENTIFIER)
    ThermalTransmittance = 3.6886 (IFCTHERMALTRANSMITTANCEMEASURE) [derived]
  Pset_WindowCommon | properties | on 9 objects (9 IFCWINDOW)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "1.01 x 1.01" (IFCIDENTIFIER)
    ThermalTransmittance = 6.7069 (IFCTHERMALTRANSMITTANCEMEASURE) [derived]
  Text | properties | on 3 objects (2 IFCWALLSTANDARDCASE, 1 IFCSLAB)
    Bauverfahren = "Ortbeton" (IFCTEXT)
  Text | properties | on 2 objects (2 IFCWALLSTANDARDCASE)
    Bauverfahren = "Fertigteil" (IFCTEXT)
  Pset_BuildingStoreyCommon | properties | on 4 objects (4 IFCBUILDINGSTOREY)
    AboveGround = UNKNOWN (IFCLOGICAL)
  Pset_BuildingCommon | properties | on 1 object (1 IFCBUILDING)
    NumberOfStoreys = 4 (IFCINTEGER)
  Analytische Eigenschaften(Type) | properties | on 6 objects (6 IFCSLAB)
    Absorptionsgrad = 0.7 (IFCREAL)
    Rauigkeit = 3 (IFCINTEGER)
    Thermisch wirksame Masse = 302220. (IFCREAL)
    Thermischer Widerstand (R) = 0.191204588910134 (IFCREAL)
    Wärmeübergangskoeffizient (U) = 5.23 (IFCREAL)
  Analytische Eigenschaften(Type) | properties | on 1 object (1 IFCSLAB)
    Absorptionsgrad = 0.7 (IFCREAL)
    Rauigkeit = 3 (IFCINTEGER)
    Thermisch wirksame Masse = 226665. (IFCREAL)
    Thermischer Widerstand (R) = 0.1434034416826 (IFCREAL)
    Wärmeübergangskoeffizient (U) = 6.97333333333333 (IFCREAL)
  Analytische Eigenschaften(Type) | properties | on 2 type objects
    Analytische Konstruktion = "Metall" (IFCTEXT)
    Durchlässigkeit für sichtbares Licht = 0. (IFCREAL)
    Gesamtenergiedurchlassgrad = 0. (IFCREAL)
    Thermischer Widerstand (R) = 0.270116960643959 (IFCREAL)
    Wärmeübergangskoeffizient (U) = 3.7021 (IFCREAL)
  Analytische Eigenschaften(Type) | properties | on 2 type objects
    Analytische Konstruktion = "1/8 Zoll Pilkington-Verglasung einfach" (IFCTEXT)
    Durchlässigkeit für sichtbares Licht = 0.9 (IFCREAL)
    Gesamtenergiedurchlassgrad = 0.86 (IFCREAL)
    Thermischer Widerstand (R) = 0.149100180411218 (IFCREAL)
    Wärmeübergangskoeffizient (U) = 6.7069 (IFCREAL)
  Analytische Eigenschaften(Type) | properties | on 1 type object
    Absorptionsgrad = 0.7 (IFCREAL)
    Rauigkeit = 3 (IFCINTEGER)
    Thermisch wirksame Masse = 332640. (IFCREAL)
    Thermischer Widerstand (R) = 0.296296296296296 (IFCREAL)
    Wärmeübergangskoeffizient (U) = 3.375 (IFCREAL)
  Analytische Eigenschaften(Type) | properties | on 1 type object
    Absorptionsgrad = 0.7 (IFCREAL)
    Rauigkeit = 3 (IFCINTEGER)
  Analytische Eigenschaften(Type) | properties | on 1 type object
    Analytische Konstruktion = "1/8 Zoll Pilkington-Verglasung einfach" (IFCTEXT)
    Durchlässigkeit für sichtbares Licht = 0.9 (IFCREAL)
    Gesamtenergiedurchlassgrad = 0.78 (IFCREAL)
    Thermischer Widerstand (R) = 0.271105568508377 (IFCREAL)
    Wärmeübergangskoeffizient (U) = 3.6886 (IFCREAL)
  Grafiken(Type) | properties | on 7 objects (7 IFCSLAB) | on 2 type objects
    Farbfüllung für groben Maßstab = 0 (IFCINTEGER)
    Füllmuster für groben Maßstab = "Standard - Füllung" (IFCLABEL)
  Grafiken(Type) | properties | on 4 objects (4 IFCBUILDINGSTOREY)
    Farbe = 16711680 (IFCINTEGER)
    Linienmuster = "Verdeckt" (IFCLABEL)
    Linienstärke = "1" (IFCIDENTIFIER)
    Symbol = "Beschriftung Ebene: Beschriftung Ebene" (IFCLABEL)
    Symbol bei Ende 1 Standard = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Symbol bei Ende 2 Standard = TRUE (IFCBOOLEAN)
  ID-Daten(Type) | properties | on 6 objects (6 IFCSLAB)
    Baugruppenbeschreibung = "" (IFCTEXT)
    Baugruppenkennzeichen = "" (IFCTEXT)
    Typname = "STB 20.0" (IFCTEXT)
  ID-Daten(Type) | properties | on 4 objects (4 IFCBUILDINGSTOREY)
    Typname = "Ebene" (IFCTEXT)
  ID-Daten(Type) | properties | on 1 object (1 IFCSLAB)
    Baugruppenbeschreibung = "" (IFCTEXT)
    Baugruppenkennzeichen = "" (IFCTEXT)
    Typname = "15.0 Stahlbeton" (IFCTEXT)
  ID-Daten(Type) | properties | on 24 type objects
    Baugruppenbeschreibung = "" (IFCTEXT)
    Baugruppenkennzeichen = "" (IFCTEXT)
    Codename = "" (IFCTEXT)
    OmniClass-Nummer = "" (IFCTEXT)
    OmniClass-Titel = "" (IFCTEXT)
    Typname = "STB 25 x 25" (IFCTEXT)
  ID-Daten(Type) | properties | on 2 type objects
    Bauelement = "16.03" (IFCTEXT)
    Baugruppenbeschreibung = "" (IFCTEXT)
    Baugruppenkennzeichen = "" (IFCTEXT)
    Codename = "" (IFCTEXT)
    OmniClass-Nummer = "" (IFCTEXT)
    OmniClass-Titel = "" (IFCTEXT)
    Typenmarkierung = "20" (IFCTEXT)
    Typname = "88.5 x 2.26" (IFCTEXT)
  ID-Daten(Type) | properties | on 2 type objects
    Bauelement = "16.05.01" (IFCTEXT)
    Baugruppenbeschreibung = "" (IFCTEXT)
    Baugruppenkennzeichen = "" (IFCTEXT)
    Codename = "" (IFCTEXT)
    OmniClass-Nummer = "" (IFCTEXT)
    OmniClass-Titel = "" (IFCTEXT)
    Typenmarkierung = "47" (IFCTEXT)
    Typname = "1.01 x 1.01" (IFCTEXT)
  ID-Daten(Type) | properties | on 1 type object
    Baugruppenbeschreibung = "" (IFCTEXT)
    Baugruppenkennzeichen = "" (IFCTEXT)
    Beschreibung = "Sichtmauerwerk 24.0" (IFCTEXT)
    Typenkommentare = "Sichtmauerwerk" (IFCTEXT)
    Typname = "MW 24.0 - Sichtmauerwerk" (IFCTEXT)
  ID-Daten(Type) | properties | on 1 type object
    Baugruppenbeschreibung = "" (IFCTEXT)
    Baugruppenkennzeichen = "" (IFCTEXT)
    Beschreibung = "Kalksandstein 24.0 cm" (IFCTEXT)
    Typenkommentare = "Kalksandstein" (IFCTEXT)
    Typname = "KS 24.0" (IFCTEXT)
  ID-Daten(Type): 1 more content on 0 objects not shown
  Konstruktion(Type) | properties | on 6 objects (6 IFCSLAB)
    Funktion = "Innen" (IFCIDENTIFIER)
    Standarddicke = 0.2 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
  Konstruktion(Type) | properties | on 1 object (1 IFCSLAB)
    Standarddicke = 0.15 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
  Konstruktion(Type) | properties | on 2 type objects
    Abschluss an Wänden = "Außen" (IFCIDENTIFIER)
    Abschluss an Öffnungen = "Keine" (IFCIDENTIFIER)
    Breite = 0.24 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Funktion = "Außen" (IFCIDENTIFIER)
  Konstruktion(Type) | properties | on 2 type objects
    Funktion = "Innen" (IFCIDENTIFIER)
    Wandabschluss = "Nach Basisbauteil" (IFCIDENTIFIER)
  Konstruktion(Type) | properties | on 2 type objects
    Flügelbreite = 0.06 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Flügeltiefe = 0.06 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Rahmenbreite = 0.08 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Rahmenhöhe oben = 0.08 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Rahmenhöhe unten = 0.08 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Rahmentiefe = 0.06 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Wandabschluss = "Nach Basisbauteil" (IFCIDENTIFIER)
  Konstruktion(Type) | properties | on 1 type object
    Flügelbreite = 0.06 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Flügeltiefe = 0.06 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Rahmenbreite = 0.06 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Rahmenhöhe oben = 0.08 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Rahmenhöhe unten = 0.08 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Rahmentiefe = 0.06 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Wandabschluss = "Nach Basisbauteil" (IFCIDENTIFIER)
  Materialien und Oberflächen(Type) | properties | on 7 objects (7 IFCSLAB)
    Tragendes Material = "Stahlbeton - Ortbeton" (IFCLABEL)
  Materialien und Oberflächen(Type) | properties | on 1 type object
    Tragendes Material = "Mauerwerk - Sichtmauerwerk" (IFCLABEL)
  Materialien und Oberflächen(Type) | properties | on 1 type object
    Tragendes Material = "MW - Kalksandstein, verputzt" (IFCLABEL)
  Sonstige(Type) | properties | on 6 objects (6 IFCSLAB)
    Familienname = "Geschossdecke" (IFCTEXT)
    Kategorie = "Geschossdecken" (IFCLABEL)
  Sonstige(Type) | properties | on 4 objects (4 IFCBUILDINGSTOREY)
    Familienname = "Ebene" (IFCTEXT)
    Kategorie = "Ebenen" (IFCLABEL)
  Sonstige(Type) | properties | on 1 object (1 IFCSLAB)
    Familienname = "Bodenplatte" (IFCTEXT)
    Kategorie = "Fundamente" (IFCLABEL)
  Sonstige(Type) | properties | on 24 type objects
    Familienname = "STB Stütze - rechteckig" (IFCTEXT)
    Kategorie = "Tragwerksstützen" (IFCLABEL)
  Sonstige(Type) | properties | on 2 type objects
    Familienname = "Basiswand" (IFCTEXT)
    Kategorie = "Wände" (IFCLABEL)
  Sonstige(Type) | properties | on 2 type objects
    Familienname = "Drehflügel 1-flg - Stahlzarge" (IFCTEXT)
    Kategorie = "Türen" (IFCLABEL)
  Sonstige(Type) | properties | on 2 type objects
    Familienname = "Fenster 1-flg - Anschlag" (IFCTEXT)
    Kategorie = "Fenster" (IFCLABEL)
  Sonstige(Type) | properties | on 1 type object
    Familienname = "Fenster 2-flg - Variabel" (IFCTEXT)
    Kategorie = "Fenster" (IFCLABEL)
  Abhängigkeiten(Type) | properties | on 4 objects (4 IFCBUILDINGSTOREY)
    Basishöhe = "Projekt-Basispunkt" (IFCIDENTIFIER)
  Abhängigkeiten(Type) | properties | on 2 type objects
    Anschlagsbreite oben = 0.05 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Anschlagsbreite seitlich = 0.05 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
  Abmessungen(Type) | properties | on 24 type objects
    Breite = 0.25 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Tiefe = 0.25 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
  Abmessungen(Type) | properties | on 2 type objects
    Breite = 0.885 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Höhe = 2.26 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Rohbaubreite = 0.885 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
  Abmessungen(Type) | properties | on 2 type objects
    Breite = 1.01 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Höhe = 1.01 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Rohbaubreite = 1.01 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Rohbauhöhe = 1.01 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
  Tragwerk(Type) | properties | on 24 type objects
    Querschnittsform = 0 (IFCINTEGER)
  Drehflügel 1-flg - Stahlzarge:88.5 x 2.26:376736 | predefined | on 2 type objects
  Drehflügel 1-flg - Stahlzarge:88.5 x 2.26:376829 | predefined | on 2 type objects
  Fenster 1-flg - Anschlag:1.01 x 1.01:377010 | predefined | on 1 type object
  Fenster 1-flg - Anschlag:1.01 x 1.01:377121 | predefined | on 1 type object
  Fenster 2-flg - Variabel:Fenster 2-flg - Variabel:377191 | predefined | on 1 type object